**KB230M-X**

profesionálna masívna  konzola určená pre montáž na stenu, vhodná najmä pre licencované spoje,

pre montáž na stožiar alebo trubku je možné použiť dvojice 2Z5, 2Z5M alebo Z5V105

.

|  |  |
| --- | --- |
| odsadenie OD (mm) | 230 |
| priemer trubky (mm)   | 60 |
| dĺžka trubky (mm) | 400 |
| otvory pre uchytenie (mm) | 8xØ11  |
| rozmery príruby (mm) | 130x130x3 |
| hmotnosť (kg) | 4,15  |
| povrchová úprava |   galvanický zinok |